# **Cysylltedd rhwydwaith…Y disgwyliad i gartref gofal bach**

## WAN

* Cysylltiad band eang busnes Cytundeb lefel gwasanaeth torri/trwsio – uchafswm o 24 awr

## Caledwedd Edge

* Llwybrydd/FW Syml Di-wifr/Gwifrog Integredig Cymerir nad oes angen mynediad am i mewn

## Seilwaith LAN

* Switsh anrheoledig ar gyfer pwynt(iau) gweinyddu gwifrog
* Mynediad Di-wifr i Staff trwy EdgeRouter (aildrosglwyddwyr os bydd angen)

## Cymorth

* Cymorth torri/trwsio o fewn 24 awr gan y darparwr TG

## Cyflenwad Pŵer

* Dylai offer hanfodol fel EdgeRouter a Mynediad Gweinyddol Gwifrog gael eu hamddiffyn am 2 awr gan UPS ffactor ffurf bach, addas.

# **Cysylltedd rhwydwaith…Y disgwyliad i gartref gofal cymedrol**

## WAN

* Cylched Ffibr 100Mb o leiaf wedi’i rheoli gan Ddarparwr Cydnabyddedig   
  Cytundeb lefel gwasanaeth torri/trwsio – uchafswm o 8 awr

## Caledwedd Edge

* Llwybrydd/FW wedi’i reoli gan Werthwr Cydnabyddedig gyda Chwmni Cymorth TG yn cymhwyso a rheoli Set Rheolau Diogelwch briodol.

## Seilwaith LAN

* Switshis wedi’u rheoli gan Werthwr Cydnabyddedig ar gyfer mynediad Gwifrog, Ceblo LAN strwythuredig ar gyfer Gweinyddu.
* Pwyntiau Mynediad Di-wifr ar gyfer Mynediad Staff.

## Cymorth

* Cymorth torri/trwsio o fewn 8 awr gan y darparwr cymorth TG.

## Cyflenwad Pŵer

* Dylai offer hanfodol fel EdgeRouter a Mynediad Gweinyddol Gwifrog gael eu hamddiffyn am 2 awr gan UPS â dosbarthiad addas.

# **Cysylltedd rhwydwaith…Y disgwyliad i gartref gofal mawr**

## WAN

* Cylched Ffibr Gynradd 300Mb o leiaf wedi’i rheoli gan Ddarparwr Cydnabyddedig Cytundeb lefel gwasanaeth torri/trwsio – uchafswm o 4 awr
* Newid awtomatig wrth fethu i gylched wrth gefn (BW is, efallai, ar gyfer fttc, e.e.) wedi’i reoli gan ddarparwr y WAN neu Gwmni Cymorth TG lleol

## Caledwedd Edge

* Darparwr y WAN neu Gwmni Cymorth TG lleol yn cymhwyso ac yn ardystio Set Rheolau Diogelwch Briodol Pâr o Lwybryddion Rheoledig gwydn Gwerthwr Cydnabyddedig/FW.

## Seilwaith LAN

* Switshis PoE wedi’u rheoli gan Werthwr Cydnabyddedig ar gyfer mynediad Gwifrog, Ceblo LAN strwythuredig ar gyfer Gweinyddu.
* Dylai’r seilwaith LAN craidd fod yn wydn, gan ddefnyddio technoleg switshis stacio ac ati.
* Pwyntiau Mynediad D-iwifr Integredig a reolir gan drefnwr wedi’i ganoli (lleol neu gwmwl), dylai hyn gynnwys Mynediad Di-wifr i staff, ynghyd â mynediad gwadd i ymwelwyr.

## Cymorth

* Cymorth torri/trwsio o fewn 4 awr gan y darparwr TG

## Cyflenwad Pŵer

* Rhaid i offer hanfodol fel Mynediad Gweinyddol Di-wifr gael ei amddiffyn am 4 awr gan UPS seilwaith addas.